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技术文本

燃油叉车“油改电”技术文本

一、改造主要配置清单：
1、合力“油改电”物料包（双18KW电机）。
1.1、76.8V410AH动力锂电池总成。

1.2、驱动及液压集成动力系统。

1.3、80V100A锂电充电机。

1.4、新国标仪表总成（含固定外壳）。

1.5、其他液压管网、灯光、线路等相关辅件。

1.6、解锁控制：含指纹解锁、芯片解锁、钥匙解锁（严格执行TSG 08—2026规定及芜湖市特种设备检验院检验规定）

1.7、制动方式;脚刹制动、手刹制动、座椅感应制动、急停开关制动（严格执行TSG 08—2026规定及芜湖市特种设备检验院检验规定）
二、辅助改造项目：

1、驾驶室
1.1、驾驶室更换（成套驾驶室含挡风玻璃、雨刮装置、地面轮廓灯）

1.2、座椅及护盖（更换成套座椅及护盖）

2、门架更换（更换二级门架可进入集装箱作业、配侧移装置）
3、整车的维护检查
3.1前桥刹车检查维护

3.2转向桥检查维护

三、改造项目主要物资清单：

	序号
	名称
	数量（套）

	1
	驱动及液压集成动力系统(配套3-3.5T车型)
	1

	2
	锂电池组 76.8V410Ah
	1

	3
	仪表总成
	1

	4
	行车制动系统打包件
	1

	5
	手制动总成
	1

	6
	二片多路阀
	1

	7
	齿轮泵
	1

	8
	手制动开关
	1

	9
	倒车蜂鸣器
	1

	10
	多路阀控制开关
	1

	11
	脚制动开关
	1

	12
	急停开关
	1

	13
	踏板加速器
	1

	14
	双手柄组合开关
	1

	15
	起升调速传感器
	1

	16
	电器盒
	1

	17
	车身线束
	1

	18
	转向器
	1

	19
	3-3.5吨右制动钢管总成（锂电）
	1

	20
	3-3.5吨左制动钢管总成（锂电）
	1

	21
	直通接头
	1

	22
	直通接头
	1

	23
	100A充电器
	1

	24
	充电门板
	1

	25
	喇叭套装
	1

	26
	转向器接头
	1

	27
	转向器油管
	1

	28
	驾驶室成套（含挡风玻璃、雨刮装置、地面轮廓灯、后视镜等）
	1

	29
	座椅及座椅下方罩壳成套
	1

	30
	整车灯光及线束
	1

	31
	门架成套（二级门架可进入集装箱作业、配侧移装置）
	

	32
	整车翻新
	1

	33
	上牌资料
	1

	34
	车辆合格证及相关资料
	1


注：1、改造时电瓶做大限度后移提高车辆整体中心稳定性。
2、改造车辆必须能通过芜湖特种设备检验院检验，并取得合格检验报告。

3、改造车辆必须能有效取得《使用登记证》及上牌。
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