2026-2027年度贴覆膜

采购招标信息公示

    根据生产经营需求，芜湖海螺生态家居科技有限公司拟对2026-2027年贴覆膜采购进行招标，为体现公平、公正、公开、透明的原则，现通过海螺新材阳光采购平台（登陆网址：https://hlzc.chinaconch.com）进行公开招标，现将招标相关事宜公告如下：

一、招标内容概况：

1、标的物：贴覆膜(转印膜、包覆膜)

2、预计年采购量：转印膜8万平米、包覆膜60万米，具体数量以实际需求为准

3、交货地点：芜湖海螺生态家居科技有限公司。
4、质量要求：

转印膜
	检验项目
	检验要求
	备注

	外观
	颜色均匀一致，无明显划痕，无明显分层，纹路清晰。
	

	膜厚度
	≥30µm，含基膜。
	

	附着力测定
	50mm宽胶带，转印好的板材在转印面取3-5处，将透明胶带紧紧贴附在转印膜表面，横向贴服长度为板材宽度，纵向贴服长度不小于80cm（型材在转印膜面取3-5处每处胶带贴服长度不小于80cm）,大力撕拉胶带，胶带撕拉无脱膜现象，转印面无露白。
	

	颜色和纹路
	目测均匀一致、遮盖性强，无漏底。
	

	耐划痕
	采用240目砂纸擦拭，耐摩擦次数＞10次。
	

	表面硬度
	硬度＞HB，手抠无明显软伤痕。
	

	耐溶剂
	用白布蘸少量的95%的乙醇溶液擦膜表面20次，白布不变色，转印膜不退色，表面无亮带。

滴加酒精自然挥发后或用抹布擦拭后，表面无颜色变化。
	

	浸水性
	转印半成品样品（长度≥10CM）一半浸入干净的自来水，一半露出水面，浸泡时间24小时，取出用白布轻轻擦干表面水分，目测转印品表面无鼓泡、掉膜现象。
	


包覆膜

	检验项目
	检验要求
	备注

	外观
	颜色均匀一致，无明显划痕。
	关于甲醛释放量及有害物质限量需提供第三方权威机构出具的检测报告

	膜厚度
	成品厚度160±5µm。
	

	达因值
	≥38
	

	剥离力
	≥40N
	

	甲醛释放量
	≤0.04mg/m³
	

	有害物质限量
	苯≤0.03mg/m³，甲苯≤0.08mg/m³，二甲苯≤0.10mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m³
	

	耐划痕
	≥0.2N，耐划膜≥0.5N
	

	气味
	根据GB/T35773-2017进行评价：≤2级要求。
	


5、合同期限：2026年10月1日-2027年9月30日。

6、交货时间：招标结束后，以与中标方签订的合同约定为准。

二、投标申请人须具备的条件：

1、投标单位具备法定经营资质，能够提供连续年检的营业执照。

2、投标单位具备良好的资信状况和财务状况，具备一般纳税人资格（提供13%增值税专用发票）。

3、投标单位产品质量要符合行业相关标准要求。
4、具有较强的售后服务能力，能及时响应买方提出的技术服务要求。

5、商业信用良好，无不良信用记录。

三、投标申请人须注意事项

1、投标保证金：投标时，投标单位需向招标方缴纳投标保证金贰万元；未中标单位的投标保证金将在开标形成评标报告后五个工作日内无息退还，中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金。未按照要求缴纳投标保证金的，将视其为无效投标。

2、履约保证金：若中标，履约保证金为合同中标总金额的2%。中标单位的投标保证金将转为合同履约保证金（不足部分在后续每批货款中按2%扣除）（精确到万元），在合同履行完毕后十五个工作日无息退还。招标方不收取任何现金，不接受以个人账户转账。逾期未与招标方签订合同或是未交履约保证金的，招标方将取消其中标资格，没收投标保证金，并取消后期两年内的投标及合作资格。

3、交货：若中标，中标单位应根据中标数量进行库存储备，按照招标方要求及时交货，对供货不及时给招标方生产带来影响的，中标单位应积极协调货源做好保供，若中标单位无法调剂货源保证招标方生产要求，导致招标方从其他渠道调剂高价货源，由此给招标方造成的价差损失，招标方将从中标方履约保证金或应付货款中扣除。

4、工艺变化：若中标，供货过程中，主要原料变动或工艺调整应及时通知招标方，在得到招标方同意后可进行试用，试用合格后可批量供应。

5、质量问题处理及相关售后服务：若中标，所交产品必须符合相关质量标准要求，并在质保期内，若出现产品型号、质量指标等不符合约定标准或招标方使用要求的，负责包换或包退，并承担调换或退货而产生的装卸费用、运费等实际费用；如因产品质量问题，造成招标方生产出现较大波动或客户投诉的，除负责及时调换外，还需承担因所供产品质量问题而导致的招标方所产生的一切损失，包括但不限于以下损失：产生的废品、生产加工费用、产成品退换货费用、采购补救措施产生的额外费用、买方客户产生的直接和间接损失等。

四、投标申请人需提供的报名材料

营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”后的统一社会信用代码证）、开户许可证、投标报名表，产品检测报告及企业简介。

五、报价原则

投标人在报价时应综合考虑市场波动以及生产、运输过程中一切不确定因素，合理投标报价，投标价格为一票到厂含税价（13%税率），合同期内价格保持不变。

六、开、评标原则

1、未按招标规定交足投标保证金的，投标保证金未能及时到账或从个人账户转交投标保证金，按废标处理；

2、技术标判定不合格的投标单位，商务标不予开标。

3、根据转印膜、包覆膜分别进行评标，采用技术标与商务标综合评分的方式进行评定标。

4、若中标，投标保证金自动转为履约保证金，投标保证金不足履约保证金的，另行及时补充。同时，连续参加投标的投标保证金和履约保证金可相互转化。

七、网上报名地址及时间要求
1、凡有意参加投标者可登陆海螺新材阳光采购平台：https://hlzc.chinaconch.com（建议用户浏览器使用IE7及以上版本浏览器），按照系统提示要求进行账号注册并上传招标要求提供的资质材料。

2、报名起止时间：2026年9月1日10:00-9月8日12:00。

3、资质审核时间：2026年9月8日12:00-9月8日18:00；

4、发放标书及投标时间：自2026年9月9日8:00，向通过资质审核的投标人发放招标文件，投标截止时间2026年9月29日12:00。

八、保证金缴纳信息
户     名：芜湖海螺生态家居科技有限公司

    开户银行：中国银行芜南支行

    银行账号：1812 0153 3653

九、招标人信息

招 标 人：芜湖海螺生态家居科技有限公司

联 系 人：赵夕浪：05538313378李友斌：19905531009
十、答疑

各投标单位若对招标内容有疑问，可将相关情况在投标截止日发至308088264@qq.com，我公司将及时给予答复。

                                2026年8月26日
